**Основные правила пользования бытовыми газовыми приборами**

**Важно помнить:**

- перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение и на все время работы оставлять форточку открытой. Не оставляйте работающие газовые приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки не погасло;

- перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом приборе;

- следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов – проверять тягу до и после включения газового оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, а также периодически во время его работы;

- регулярно проверять исправность газового оборудования: для этого необходимо заключить договор со специализированной организацией на проверку технического состояния газового оборудования.

**Запрещается:**

- использовать газовые плиты для обогрева помещений;

- использовать газовые приборы с неисправной или отключенной автоматикой безопасности;

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

- допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом состоянии;

- самостоятельно проводить установку и ремонт газового оборудования.

**Правила пользования индивидуальными газовыми баллонами**

- баллон с газом должен устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 метров от газовой плиты и не менее 1 метра от отопительных приборов, расстояние до открытого источника огня должно быть не менее 2 метров;

- при невозможности установки в одном помещении с газовой плитой баллон устанавливается на улице в запирающемся металлическом шкафу с отверстиями для проветривания;

- во время замены баллонов запрещается пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроприборы;

- запрещается устанавливать неисправные баллоны.

**При появлении запаха газа:**

- не включайте и не выключайте электроприборы;

- не допускайте образования искры или огня в загазованном помещении;

- немедленно сообщите об инциденте в газовую службу по телефону 04.

До прибытия специалистов аварийной газовой службы по возможности организуйте охрану загазованного места и проветривание помещения.

**Если вы собственник или пользователь земельного участка, расположенного в пределах охранной зоны газораспределительных сетей**

На земельных участках, расположенных от газопроводов или других объектов газораспределительной системы на расстояниях, регламентированных

**Правилами охраны газораспределительных сетей, запрещается:**

- строить любые объекты;

- перемещать или повреждать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- копать землю на глубину более 0,3 м;

- использовать надземные газопроводы в качестве опоры для проведения различных действий на высоте, приставлять к ним посторонние предметы;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

**При проведении земляных работ**

При проведении земляных работ в охранной зоне газораспределительных сетей необходимо письменно уведомить эксплуатационную организацию не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. На место производства работ необходимо вызвать представителя газовой службы.

Напоминаем юридическим и физическим лицам – перед началом производства земляных работ на любой территории необходимо согласовать их проведение в газораспределительной организации муниципального района. В разрешении указывается местоположение трассы газопровода, глубина размещения труб, а также выдаются рекомендации по обеспечению сохранности газораспределительных сетей.

Берегите себя и своих близких, следите за исправностью газового оборудования, не прибегайте к его самостоятельной установке или ремонту.

Материал взят с портала [МЧС Медиа](http://www.mchsmedia.ru/recommend/item/5338209)